

**请务必注意:更新的全过程供电的电源一定是接通的,即使关机,也不要切断供电电源,直至所有更新全部完成。**

**操作步骤:**

1.将车台接通电源后 ,保持在关机状态下(此时电源不要断)，使用“UV2520小车台新改版升级241217.exe”进行升级。



2.**升级完成后，不要对车台做任何操作(特别注意不要再去按电源键)**。直接打开“Flash加载.exe”，将所有项目依次写入。**注意，一定要等一个项目写完成后才可以写另一个项目。**

****

3.**写完后仍然不要对车台任何操作。**打开“UV2520改版写频软件240707.exe”,编辑好您的使用频点以及开机图片，然后写入车台。写入完成后，静等5秒，即可切断电源重新接通电源。