信道号          : 1-1024
接收频率        : xxx.xxxxx
发射频率        : xxx.xxxxx
信道类型        : 数字信道/模拟信道
发射功率        : 高功率/低功率
添加扫描        : 添加/移除
信道名称        : XXXXXXXXXXXXXXXX
接收组列表      : 无
联系人          : 全呼联系人
语音加密        : 无
DMR模式         : 关闭双倍容量/双倍容量
时隙            : 1/2
色码            : 0-15
DMR发射权限     : 允许发射/信道空闲/色码空闲
DMR发射限时     : 关闭/5/10/15/30/45/……/600
接收亚音        : 无/67.0/……/254.1/D023N/…… /D754N/D023I/……/D754I
发射亚音        : 无/67.0/……/254.1/D023N/…… /D754N/D023I/……/D754I
信道带宽        : 宽带/窄带
模拟发射权限    : 允许发射/信道空闲/亚音匹配
模拟发射限时    : 关闭/5/10/15/30/45/……/600
尾音消除        : 关闭/开闭
扰频序号        : 关闭/1-8
静音方式        : 正常亚音/加密亚音 1/加密亚音 2/加密亚音 3/解码亚音
静音码1         : XXXXXXXX(0-9,ABCDEF)
静音码2         : XXXXXXXX(0-9,ABCDEF)
静音码3         : XXXXXXXX(0-9,ABCDEF)
AM/FM接收       : FM/AM