2025.06.11 V1.10->V1.11
1、对于数据丢失导致的红绿灯同时亮起或者开机显示不全就死机的情况,按住菜单键开机以恢复数据，如果还不行，就按住*键开机恢复出厂设置
2、更改红色显示为金色以消除显示对比不够清晰的问题
3、更改APRS "PTT联动"的发射方式和"PTT联动频道"选项，开启PTT联动后，发射结束时会从"PTT联动频道"设定的频道挨个发送APRS信标
4、修复APRS里程和速度上报出错的问题
5、修复APRS MICE数据中海拔解析错误的问题
6、在APRS菜单下，增加"接收频道静音"，选择ON后，"APRS接收信道"选定的频道收到信号时将静音
7、修复设置发射结束音导致二次发射，以及因此引起的中继回拨声无法听到的问题
8、在菜单"信道设置"中增加"收发限制"选项，可限制频道为仅发射或者仅接收
9、修复扰频不生效的问题
10、按键自定义功能新增跳转"工作频段"选项
11、处理FM收音机无频道时，进入收音机显示不全的问题
12、降低短波收音机搜台阈值
13、频谱模式下不再切换继电器，请注意在频谱模式下不要测非当前工作频段的频点
14、调整频谱光标显示方式，频谱模式增加锁定按键，频谱模式下短按#键可将频率锁在当前频点上
15、修复在菜单中更改按键提示音,显示屏上方图标不更新的问题
16、DTMF输入界面下，长按*键删除DTMF码，长按返回键不清除直接退出，长按#键清除退出

2025.06.12 V1.12
1、修复APRS信标列表无法进入的问题

2025.06.12 V1.13
1、PTT联动增加"匹配当前频段联动"和"全频段联动"